Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 148866-2015 z dnia 2015-06-18 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=148866&rok=2015-06-18) Ogłoszenie o zamówieniu - Kolbuszowa  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: /Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej/ polegające na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej...  
Termin składania ofert: 2015-07-03

**Numer ogłoszenia: 165894 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015**  
  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 148866 - 2015 data 18.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 17 2275880, fax. 17 2271523.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4/.
* **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej polegające na 1.budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej natryskowej, w tym do gry w: 1/piłkę ręczną, 2/ siatkówkę, 3/ koszykówkę -2 boiska. 2.w ramach umowy zrealizowane zostaną również: 1/ dostawa i montaż kompletu osprzętu i urządzeń do w/w boisk sportowych, 2/ wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, 3/ odwodnienie powierzchniowe, 4/ dojścia, 5/ niezbędne roboty towarzyszące. 3.Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 1/ Wytrzymałość na rozciąganie większe lub równe 0,70 MPa 2/ Wydłużenie względne przy zerwaniu większe lub równe 40% 3/ Wytrzymałość na rozdzieranie większe lub równe 100 N 4/ ścieralność mniejsze lub równe 0,09 mm 5/ Twardość 55 ±5 ShA 6/ tarcie: na sucho większe lub równe 0,35, na mokro większe lub równe 0,30 7/ Mrozoodporność mniejsze lub równe 80 % 8/ Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550±50 mm2 9/ Odbicie piłki koszykowej większe lub równe 99 % 10/ Przyczepność do podkładu większe lub równe 0,50 MPa 4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: -badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub z normą DIN 18035/6 i IAAF, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, -atest higieniczny PZH, -autoryzacja producenta systemu, -karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ /dokumentacja projektowa/ Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Uwaga: Dokumentów dotyczących nawierzchni wymienionych w ust 4 Zamawiający żądał będzie przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu...
* **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej polegające na 1.budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej natryskowej, w tym do gry w: 1/piłkę ręczną, 2/ siatkówkę, 3/ koszykówkę -2 boiska. 2.w ramach umowy zrealizowane zostaną również: 1/ dostawa i montaż kompletu osprzętu i urządzeń do w/w boisk sportowych, 2/ wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, 3/ odwodnienie powierzchniowe, 4/ dojścia, 5/ niezbędne roboty towarzyszące. 3.Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 1/ Wytrzymałość na rozciąganie większe lub równe 0,70 MPa 2/ Wydłużenie względne przy rozciąganiu większe lub równe 40% 3/ Wytrzymałość na rozdzieranie większe lub równe 100 N 4/ ścieralność mniejsze lub równe 0,09 mm 5/ Twardość 55 ±5 ShA 6/ tarcie: na sucho większe lub równe 0,35, na mokro większe lub równe 0,30 7/ Mrozoodporność mniejsze lub równe 80 % 8/ Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550±50 mm2 9/ Odbicie piłki koszykowej większe lub równe 99 % 10/ Przyczepność do podkładu większe lub równe 0,50 MPa 4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: -badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub z normą DIN 18035/6 i IAAF, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, -atest higieniczny PZH, -autoryzacja producenta systemu, -karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ /dokumentacja projektowa/ Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Uwaga: Dokumentów dotyczących nawierzchni wymienionych w ust 4 Zamawiający żądał będzie przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu...