Ogłoszenie nr 500020679-N-2018 z dnia 29-01-2018 r.

**Kolbuszowa:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**507091-N-2018   
**Data:**18/01/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiat Kolbuszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 69058138200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 36100   Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2275880, e-mail zp@kolbuszowski.pl; zp1@kolbuszowski.pl, faks 17 2271523.   
Adres strony internetowej (url): www.powiat.kolbuszowski.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**4   
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej na działkach nr 387/16, 378/12, 623/11. W skład obiektu wchodzą: bieżnia okrężna 200 m, bieżnia prosta do biegu na dystansie 60 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej, piłkochwyty, oświetlenie i odwodnienie obiektu oraz wiata rowerowa. Opis elementów: - bieżnia okrężna 4 torowa długości 200 m o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm (szerokość torów 1,22 m, obwód wewnętrzny 200,00 m, obwód zewnętrzny 246,50 m - w środku bieżni znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 m (szerokości) i 53,00 m (długości) oraz piłkochwyty za bramkami wysokości 6 m i szerokości 17,50 m. - bieżnia prosta stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o łącznej długości 90,6 m (dla dystansu biegu 60 m z wybiegiem przed linią startu – 3 m i 17 m wybieg – strefą wyhamowania oraz dodatkową strefą bezpieczeństwa 10,60 m o nawierzchni z poliuretanu jak dla bieżni okrężnej) - skocznia do skoku w dal o szerokości rozbiegu 1,22 m i długości 56,05 m wraz z zeskocznią o wymiarach 3,00 x 9,12 m. Bieżnia składa się z jednego toru dla skoku w dal i do trójskoku. - rzutnia do pchnięcia kulą stanowiąca koło do pchnięcia kulą o wymiarach 213,5 cm wraz sektorem rzutów długości 20,00 m - oświetlenie – policznikowa instalacja elektryczna wraz z lampami oświetleniowymi. - wiata rowerowa dwustronna na ok. 50 stojaków rowerowych. - odwodnienie   
**W ogłoszeniu powinno być:**Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej na działkach nr 387/16, 378/12, 623/11. W skład obiektu wchodzą: bieżnia okrężna 200 m, bieżnia prosta do biegu na dystansie 60 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej, piłkochwyty, oświetlenie i odwodnienie obiektu oraz wiata rowerowa. Opis elementów: - bieżnia okrężna 4 torowa długości 200 m o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm (szerokość torów 1,22 m, obwód wewnętrzny 200,00 m, obwód zewnętrzny 246,50 m Powierzchnia podbudowy pod bieżnię wynosi 1215 m2, natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 1252 m2 (obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu) - w środku bieżni znajduje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 30,00 m (szerokości) i 53,00 m (długości) oraz piłkochwyty za bramkami wysokości 6 m i szerokości 17,50 m. Sztuczna trawa o parametrach o niżej podanych parametrach: • gęstość pęczków: min. 6.900/m2 • gęstość włókien (ilość włókien/m2): min. 138.000/ m2 • ciężar całkowity nawierzchni: min. 2 200 gr/m2, • wysokości włókna do 25 mm Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej wynosi 2503,8 m2 - bieżnia prosta stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o łącznej długości 90,6 m (dla dystansu biegu 60 m z wybiegiem przed linią startu – 3 m i 17 m wybieg – strefą wyhamowania oraz dodatkową strefą bezpieczeństwa 10,60 m o nawierzchni z poliuretanu jak dla bieżni okrężnej) - skocznia do skoku w dal o szerokości rozbiegu 1,22 m i długości 56,05 m wraz z zeskocznią o wymiarach 3,00 x 9,12 m. Bieżnia składa się z jednego toru dla skoku w dal i do trójskoku. Powierzchnia podbudowy pod skocznie wynosi 74 m2, natomiast powierzchnia nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysku wynosi 80,7 m2 ( obrzeże o szerokości 8 cm również należy pokryć nawierzchnią poliuretanu) - rzutnia do pchnięcia kulą stanowiąca koło do pchnięcia kulą o wymiarach 213,5 cm wraz sektorem rzutów długości 20,00 m - oświetlenie – policznikowa instalacja elektryczna wraz z lampami oświetleniowymi. - wiata rowerowa dwustronna na ok. 50 stojaków rowerowych. - stojaki na rowery – 10 szt.o parametrach: • Długość: 150 cm; wysokość: 25 cm; głębokość: 40 cm • Materiał: stal ocynkowana • Sposób montażu: przykręcany • Liczba stanowisk: 5 - odwodnienie Pozostałe zapisy sekcji II pkt.4 siwz bez zmian.   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**6.2   
**W ogłoszeniu jest:**Data: 2018-02-02, godzina: 11:00,   
**W ogłoszeniu powinno być:**Data: 2018-02-12, godzina: 11:00,

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**  
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**6.6   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**Udostępniono schemat tablicy oświetleniowej TO, na stronie bip.powiat.kolbuszowa.pl