OR.272.2.2015 Kolbuszowa, 2015-03-19

**Wszyscy Wykonawcy**

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„**Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212 R i Nr 1 222”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o ich treści i udziela wyjaśnień.

***Pytanie:***

*„Dotyczy: „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212 R i Nr 1 222R”*

*Kanalizacja deszczowa: W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym, rysunkami a także SST co do rodzaju materiałów rur i studzienek prosimy o wskazanie jaki system należy przyjąć za właściwy przy sporządzaniu oferty ? Prosimy o podanie materiału i ewentualnych wymagań jakościowych dla rur i studzienek.”*

**Odpowiedź:**

Przy sporządzaniu oferty do wyceny kanalizacji deszczowej, rodzaje materiałów należy przyjąć zgodnie z opisem podanym w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót (dot. wykonania kanalizacji) tj:

- rury PEHD lub równoważne karbowane dwuścienne, o wymaganej klasie sztywności obwodowej –min. SN-8 - dla kanałów o średnicy rur 250-400 mm

- rury PCV o średnicy 200 mm SN8 –dla przykanalików

-rury betonowe o średnicy 500 mm dla studzienek ściekowych z osadnikiem bez syfonu –wpust ściekowy klasy D-400

-rury betonowe o średnicy 1 000-1 500 mm dla studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej właz żeliwny klasy D-400

Starosta – Józef Kardyś

Wicestarosta – Wojciech Cebula

Otrzymują:

1. 1 x strona internetowa
2. 1 x a/a