**KOSZTORYS OFERTOWY**

**na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 224 R**

**Kosowy-Trzęsówka-Cmolas**

**od km 0+000 do km 1+652**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer** | **Nr spec.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **cena jedn.** | **wartość** |
| **1** | **D-04.00.00** | **Element** | **Droga** |  |  |  |  |
| 1.1 | D01.01.01 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,652 |  |  |
| 1.2 | D 04.04.02 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 9075,90 |  |  |
| 1.3 | D06.03.01 | KNNR 6/113/5 | Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1652 |  |  |
| 1.4 | D-05.03.05 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, samochód 5-10·t | m2 | 8389 |  |  |

Wartość netto ……………………

Podatek VAT 23 % ………………….

Wartość brutto ……………………