**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***( ODRĘBNE OPRACOWANIE )***

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Wstęp

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw i chwastów z poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2014 r.

# Zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające koszeniu trawy i chwastów  na poboczach gruntowych przy drogach powiatowych:

. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Cmolas, Niwiska, Kolbuszowa.

o powierzchni 212 386 m2, łącznie dwie krotności **424 772 m2 = 42.4772 ha**;

 Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Dzikowiec, Majdan Królewski.

o powierzchni 90 716 m2, łącznie dwie krotności **181 432 m2 =18.1432 ha**;

## Razem dwukrotne koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2014 r.

***na łącznej powierzchni 60.6204 ha.***

1. **Obowiązki Wykonawcy robót**
2. oznakowanie robót zgodnie z projektem oznakowania
3. wyposażenie pojazdów i sprzęt w lampy błyskowe koloru pomarańczowego
4. wyposażenie pracowników w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego
5. prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych
6. przestrzeganie przepisów bhp
7. przestrzeganie uwag i zaleceń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych nadzorujących wykonywanie robót
8. nieodpłatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót
9. wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych, tzn. pod barierami i poręczami, wokół słupków znaków drogowych, słupków hektometrowych oraz drzew.
10. roboty objęte zamówieniem Wykonawca będzie prowadził w godzinach

najmniejszego ruchu

1. Zamawiający oczekuje wykonania robót w sposób mechaniczny gwarantujący

szybki postęp i dobrą jakość robót.

1. **Warunki odbioru robót**
2. po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do ich odbioru częściowego w ciągu 7 (siedmiu) dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
3. z przeprowadzonego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
4. protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

# Sposób realizacji zamówienia i wymagania techniczne

Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg, w obrębie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym - w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami oraz ręczne wykaszanie wokół drzew, słupków do znaków , konstrukcji tablic drogowych, słupków hektometrowych oraz pod poręczami drogowymi.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi, po podpisaniu protokołu przekazania terenu pasa drogowego, nie później niż w terminie dwóch dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia. Czas realizacji jednego zlecenia nie może przekroczyć okresu tygodnia, licząc od dnia przekazania terenu na wykonanie określonego zadania.

Termin wykonania

* 1. Pierwsze koszenie

 Termin rozpoczęcia robót : około 15 czerwca 2014 r.

 Termin zakończenia robót : około 28 czerwca 2014 r.

* 1. Drugie koszenie

Termin rozpoczęcia robót : około 20 sierpnia 2014 r.

Termin zakończenia robót : około 05 września 2014 r.

**6. Prace przy koszeniu poboczy należy prowadzić w sposób następujący:**

* oznakować roboty zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dla robót szybko postępujących oraz oznakowanie odcinków dróg na których aktualnie wykonywane będą prace znakami A-14 i podaniem długości danego odcinka,
* ciągniki muszą obowiązkowo być wyposażone w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego,
* wymagane jest wykonanie koszenia kosiarkami rozdrabniającymi – bijakowymi,
* wykaszanie wokół drzew, słupków i pod poręczami wykonać kosami mechanicznymi lub kosą tradycyjną.

**7. Bezpieczeństwo i higiena pracy:**

* kosiarki i sprzęt drobny stosowany przy robotach musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem,
* pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kamizelki ostrzegawcze),
* niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności t. j. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,
* prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,
* stosowany przy koszeniu sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem , a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

### Odpowiedzialność Wykonawcy :

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

* prawidłowe prowadzenie robót,
* oznakowanie robót, maszyn oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* oznakowanie odcinków dróg na których wykonywane są roboty znakami A-14,
* szkody na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

### Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia :

Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie dokonanych odbiorów koszenia i protokołów częściowego odbioru robót podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, po wykonaniu koszenia w rozliczeniu miesięcznym.

Na tej podstawie wystawiane będą faktury VAT.